Załącznik nr 2

do Zarządzenia Nr 25/2019

Wójta Gminy Srokowo z dnia 15 marca 2019 r.

NORMY ZUŻYCIA PALIW DLA SPRZĘTU SILNIKOWEGO W JEDNOSTKACH OSP W GMINIE SROKOWO

|  |
| --- |
| Normy zużycia paliwa |
| Lp | Marka i typ sprzętu | Rodzaj paliwa | Na 1 godz. Pracy silnika [litry] | Na 1 min Ilośćpracy silnika rozruchów w[litry] miesiącu  | Czas trwania 1 rozruchu w [min] | Zużycie paliwa na 1 rozruch w [litrach] | Miesięczne zużycie paliwa na rozruchy w [litrach] |
| 1 | Husqvarna piła łańcuchowa 346 | Pb | 1 | 0,016 2 | 15 | 0,24 | 0,48 |
| 2 | Budget agregat prądotwórczy | Pb | 1,3 | 0,021 2 | 15 | 0,31 | 0,62 |
| 3 | Niagara pompa pływająca | Pb | 1,3 | 0,021 2 | 15 | 0,31 | 0,62 |
| 4 | Weber agregat hydrauliczny V50 | Pb | 1,3 | 0,021 2 | 15 | 0,31 | 0,62 |
| 5 | Stihl piła do stali-betonu TS-400 | Pb | 1 | 0,016 2 | 15 | 0,24 | 0,48 |
| 6 | Stihl piła łańcuchowa C230 | Pb | 0,6 | 0,010 2 | 15 | 0,15 | 0,3 |
| 7 | Ramfan agregat oddymiający | Pb | 1,5 | 0,025 2 | 15 | 0,37 | 0,74 |
| 8 | Honda motopompa szlamowa SWT-80 | Pb | 2,6 | 0,043 2 | 15 | 0,64 | 1,28 |
| 9 | Agregat prądotwórczy ZS-2,2 st | Pb | 1,5 | 0,025 2 | 15 | 0,37 | 0,74 |
| 10 | Lukas Ls-2003 | Pb | 1 | 0,016 2 | 15 | 0,24 | 0,48 |
| 11 | Husqvarna piła łańcuchowa 365 X-Torq | Pb | 1,5 | 0,025 2 | 15 | 0,37 | 0,74 |
| 12 | Polonia motopompa | Pb | - | - 2 | 15 | 0,75 | 1,5 |
| 13 | Tohatsu motopompa spalinowa | Pb | - | - 2 | 15 | 1 | 2 |

 Wójt Gminy

 Marek Olszewski