Załącznik nr 1

**Opis wiaty**

* Wymiary wiaty przy podstawie w granicach:
* długość: 250-280 cm,
* szerokość: 90-140 cm,
* wysokość całkowita: 240-260 cm,
* konstrukcja wiaty z profili stalowych zamkniętych, o min. wymiarach 40x40x2 mm, ocynkowana ogniowo, lakierowana na kolor zielony RAL6005,
* ściany wypełnione poliwęglanem komorowym bezbarwnym o grubości 10 mm,
* dach wiaty w kształcie łuku, z rynną, pokryty poliwęglanem komorowym dymionym o grubości 4-6 mm,
* wiata wyposażona w ławkę – siedzisko i oparcie drewniane na całej długości wiaty, kolor jasny brąz,
* montaż wiaty przy pomocy prefabrykowanych fundamentów punktowych.