|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nr Specyfikacji technicznej** | **Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych** | **Jednostka** | | **Cena jedn. PLN** | **Wartość** |
| **nazwa** | **ilość** |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **01.00.00.** | **ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE** |  |  |  |  |
| 1 | 01.01.01. | Roboty pomiarowe - wytyczenie i obsługa geodezyjna | kpl | 1 |  |  |
| 2 | 01.01.01. | Dokumentacja geodezyjna powykonawcza | kpl | 1 |  |  |
|  | **04.00.00** | **PODBUDOWY** |  |  |  |  |
|
| 3 | 04.03.01 | Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni emulsją asfaltową 375.00\*5,0=1875 m2 skrzyżowania: 100m2 | m² | 1975,00 |  |  |
| 4 | 04.08.05 | Wyrównanie podbudowy kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie 0/31,5 śr. grubość wyrównania 10cm - na długosci około 100m 100\*5,0\*0.10 = 50 m3 | m³ | 50,00 |  |  |
|  | **05.00.00** | **NAWIERZCHNIE** |  |  |  |  |
| 5 | 05.03.05b | Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką BA AC16W - 75 kg/m2  ((375\*5,0)+100)\*0.075 = 148,13 t | t | 148,13 |  |  |
| 6 | 05.03.05a | Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr. 4cm, KR-2 (wg. WT-1 i WT-2 (2014)) | m² | 1975,00 |  |  |
|  | **06.00.00** | **ROBOTY WYKOŃCZENIOWE** |  |  |  |  |
| 7 | 06.03.01 | Ścinka poboczy i uzupełnienie poboczy gr. ok. 10 cm ścinka 750m\*1.00=750m2, uzupełnienie kruszywem 750m\*0,5=375m2 | m² | 375,00 |  |  |
| **KOSZT ROBÓT NETTO (ZŁ)** | | | | | |  |
| **PODATEK VAT (ZŁ)** | | | | | |  |
| **RAZEM KOSZT ROBÓT BRUTTO (ZŁ)** | | | | | |  |

**KOSZTORYS OFERTOWY**

Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Siniec (dz. nr 309/1, obręb Siniec), dojazd do pól-etap I- długości ok. 375 mb