**Załącznik nr 6 do SIWZ**

**KOSZTORYS OFERTOWY**

**PRZEBUDOWA DROGI, OBRĘB SROKOWO**

PRZEBUDOWA DROGI STANOWIĄCEJ DOJAZD DO PÓL, SROKOWO-PIECZARKI, GMINA SROKOWO (DZ. NR390, OBRĘB SROKOWO)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nr specyfikacji  technicznej | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jednostka | | Cena jedn.  PLN | Wartość  PLN |
| nazwa | ilość |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | D-01.01.01 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym | km | 1,40 |  |  |
| 2 | D-04.01.01 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni  1400 mb. x 5 mb. | m2 | 7000 |  |  |
| 3 | D-04.04.02 | Wykonanie podbudowy\* z kruszywa łamanego niesortowanego stabilizowanego mechanicznie , grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm  1400 mb. x 4 mb. | m2 | 5600 |  |  |
| 4 | D-06.03.01 | Uzupełnienie poboczy pospółką, rozścielenie i zagęszczenie pospółki,  1400 mb. x (0,5 mb.+ 0,5 mb.)x 0,10 mb. | m3 | 140 |  |  |
| **RAZEM KOSZT ROBÓT NETTO PLN** | | | | | |  |
| **PODATEK VAT PLN** | | | | | |  |
| **RAZEM KOSZT ROBÓT BRUTTO PLN** | | | | | |  |

\*Wykonana podbudowa stanowić będzie nawierzchnię drogi gruntowej ulepszonej